==================================

LT Slave USB 驱动程序安装使用说明：

==================================

1、检查安装文件的完整性：

   完整的驱动程序安装包共包括5个文件：

   LTSetupUSBDrv.exe
   RWIniFile.dll
   LTSetupCfg.ini
   LTUSB.INF
   EZUSB.SYS

2、安装包适用于以下控制器产品：
   
   MPC6515/MPC6535/MPC6575/MPC6536/MPC6610

3、若控制器与计算机通过USB接口电缆相连，启动计算机后出现对话框显示
   “欢迎使用找到新硬件向导”，则单击“取消”。

4、运行 LTSetupUSBDrv.exe 程序，在弹出的窗口中单击“安装”按钮进行
   自动安装。

5、安装完成后重新插拔一次USB连接线则系统会自动加载 USB 驱动程序，在
   对话框显示“欢迎使用找到新硬件向导”时选择“自动安装软件”即可。

======================

乐创自动化技术有限公司
2010.1.7

======================